………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

1. Nazwa zadania:

***Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku od DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie- Janowiec Kościelny***

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

1. *Nazwa i* adres Zamawiającego

***Powiatowy Zarząd Dróg***

***13-100 Nidzica***

***ul. Kolejowa 29***

1. Kosztorys sporządził:

1. Wartość kosztorysowa robót netto: ………………………..zł

Podatek VAT 23%: ………………………..zł

**Ogółem wartość brutto: ………………………..zł**

Słownie: ………………………………………………………

 ……………………………………………………...

5. Data opracowania kosztorysu:

6.Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .................................................

 ( podpis Wykonawcy )

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

***KOSZTORYS OFERTOWY***

***Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku od DP 1997N-Zabłocie Kanigowskie- Janowiec Kościelny***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer specyfikacji technicznej | Nazwa i opis przedmiaru robót oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej  | Jedn.miary | IlośćJedn. | Cenajedn.zł. | Wartośćrobótzł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **DZIAŁ I Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.1.****Oznakowanie** |  |  |  |  |
| 1 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic informacyjnych  | szt. | 2,0 |  |  |
|  |  | Razem: | x | x | x |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.2.****Podbudowa** |  |  |  |  |
| 2. | D-05.03.05B | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 150kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu  | Mg | 4927,80 |   |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |   |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.3****Nawierzchnia** |  |  |  |  |
| 3. | D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/5 ,11/5 emulsji asfaltowej | m² | 32 852,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | x | x |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.4****Zjazdy** |  |  |  |  |
| 4. |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego gr.8cm | m3 | 75,20 |  |  |
|  |  | Razem: | x | x | x |   |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.4****Pobocza** |  |  |  |  |
| 5. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym gr 8cm  | m2m3 | 12 674,01013,92 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: | % |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:** | **x** | **x** | **x** |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………

( pieczęć i podpis Wykonawcy)