………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

1. Nazwa zadania:

***Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątop-Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała***

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

1. *Nazwa i* adres Zamawiającego

***Powiatowy Zarząd Dróg***

***13-100 Nidzica***

***ul. Kolejowa 29***

1. Kosztorys sporządził:

1. Wartość kosztorysowa robót netto: ………………………..zł

Podatek VAT 23%: ………………………..zł

**Ogółem wartość brutto: ………………………..zł**

Słownie: ………………………………………………………

 ……………………………………………………...

5. Data opracowania kosztorysu:

6.Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .................................................

 ( podpis Wykonawcy )

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

***KOSZTORYS OFERTOWY***

***Na przebudowę drogi powiatowej nr 1538N Sątop- Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer specyfikacji technicznej | Nazwa i opis przedmiaru robót oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej  | Jedn.miary | IlośćJedn. | Cenajedn.zł. | Wartośćrobótzł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **DZIAŁ.I Przygotowanie terenu pod budowę -grupa 45100000-8** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.1.** |  |  |  |  |
| 1 |  | Ustawienie tablic informacyjnych  | szt. | 2,0 |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.2.****Koryto** |  |  |  |  |
| 2. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr.kat.III gł.20cm ( na odkład) poszerzenie nawierzchni brukowcowej200,00x1,70 = 340,0nawierzchni gruntowej 41,0x5,70=233,70 | m² | 573,70 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **DZIAŁ II Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.1****Podbudowa** |  |  |  |  |
| 3. | D.04.04.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm  | m² | 573,70 |  |  |
| 4. | D.04.04.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.12cm200x5,7 | m2 | 1140,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.2****Nawierzchnia** |  |  |  |  |
| 5. | D-05.03.05B | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową . Kat.ruchu KR1-2245x5,6Skrzyżowanie z drogami gminnymi 30,96m | m² | 1402,96 |  |  |
| 6. | D-05.03.05A | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych gr.4cm dla kategorii ruchu KR1-2 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową 245x5,5Skrzyżowanie z drogami gminnymi 30,96m | m² | 1378,46 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.3****Pobocza** |  |  |  |  |
| 7. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem pochodzącym z korytowania gr.20cm241x1,0x2 | m2 | 482,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.4****Oznakowanie** |  |  |  |  |
| 8. | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych B-33 -1szt.D-46 -2szt.D-47 -2szt.D-42 -1szt.D-43 -1szt. | szt. | 7,0 |  |  |
| 9. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków | szt. | 4,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.5.** **Urządzenia bezpieczeństwa** |  |  |  |  |
| 10 | D-07.06.02 | Ustawienie poręczy mostowych U-11a | mb | 12,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: | % |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:** | **x** | **x** | **x** |  |

Słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………

 ( pieczęć i podpis Wykonawcy)