………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

1. Nazwa zadania:

***Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątop-Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała***

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

1. *Nazwa i* adres Zamawiającego

***Powiatowy Zarząd Dróg***

***13-100 Nidzica***

***ul. Kolejowa 29***

1. Kosztorys sporządził:

1. Wartość kosztorysowa robót netto: ………………………..zł

Podatek VAT 23%: ………………………..zł

**Ogółem wartość brutto: ………………………..zł**

Słownie: ………………………………………………………

……………………………………………………...

5. Data opracowania kosztorysu:

6.Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy )

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

***KOSZTORYS OFERTOWY***

***Na przebudowę drogi powiatowej nr 1538N Sątop- Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer specyfikacji technicznej | Nazwa i opis przedmiaru robót oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.  miary | Ilość  Jedn. | Cena  jedn.  zł. | Wartość  robót  zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **DZIAŁ.I Przygotowanie terenu pod budowę -grupa 45100000-8** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.1.** |  |  |  |  |
| 1 |  | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2,0 |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.2.**  **Koryto** |  |  |  |  |
| 2. | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr.kat.III gł.20cm ( na odkład)  poszerzenie nawierzchni brukowcowej  200,00x1,70 = 340,0  nawierzchni gruntowej  41,0x5,70=233,70 | m² | 573,70 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **DZIAŁ II Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.1**  **Podbudowa** |  |  |  |  |
| 3. | D.04.04.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm | m² | 573,70 |  |  |
| 4. | D.04.04.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.12cm  200x5,7 | m2 | 1140,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.2**  **Nawierzchnia** |  |  |  |  |
| 5. | D-05.03.05B | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową . Kat.ruchu KR1-2  245x5,6  Skrzyżowanie z drogami gminnymi 30,96m | m² | 1402,96 |  |  |
| 6. | D-05.03.05A | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych gr.4cm dla kategorii ruchu KR1-2 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową  245x5,5  Skrzyżowanie z drogami gminnymi 30,96m | m² | 1378,46 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.3**  **Pobocza** |  |  |  |  |
| 7. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem pochodzącym z korytowania gr.20cm  241x1,0x2 | m2 | 482,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.4**  **Oznakowanie** |  |  |  |  |
| 8. | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych  B-33 -1szt.  D-46 -2szt.  D-47 -2szt.  D-42 -1szt.  D-43 -1szt. | szt. | 7,0 |  |  |
| 9. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków | szt. | 4,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 2.5.**  **Urządzenia bezpieczeństwa** |  |  |  |  |
| 10 | D-07.06.02 | Ustawienie poręczy mostowych U-11a | mb | 12,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: | % |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:** | **x** | **x** | **x** |  |

Słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………

( pieczęć i podpis Wykonawcy)