………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

1. Nazwa zadania:

***Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda***

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

1. *Nazwa i* adres Zamawiającego

***Powiatowy Zarząd Dróg***

***13-100 Nidzica***

***ul. Kolejowa 29***

1. Kosztorys sporządził:

1. Wartość kosztorysowa robót netto: ………………………..zł

Podatek VAT 23%: ………………………..zł

**Ogółem wartość brutto: ………………………..zł**

Słownie: ………………………………………………………

……………………………………………………...

5. Data opracowania kosztorysu:

6.Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................

( podpis Wykonawcy )

……………………….

(pieczęć Wykonawcy)

***KOSZTORYS OFERTOWY***

***Remont drogi powiatowej Nr 1603N na odcinku Czarny Piec -Napiwoda***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer specyfikacji technicznej | Nazwa i opis przedmiaru robót oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.  miary | Ilość  Jedn. | Cena  jedn.  zł. | Wartość  robót  zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **DZIAŁ I Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9** |  |  |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.1.**  **Oznakowanie** |  |  |  |  |
| 1 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2,0 |  |  |
|  |  | Razem: | x | x | X |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.2.**  **Podbudowa** |  |  |  |  |
| 2. | D-05.03.05B | Remont krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr.4cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu | m2 | 4 451,98 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.3**  **Nawierzchnia** |  |  |  |  |
| 3. | D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/5 ,11/5 emulsji asfaltowej | m² | 89 159,5 |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | x | X |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.4**  **Pobocza** |  |  |  |  |
| 4. | D-06.03.01 | Ścinka poboczy gr 8cm z wywozem urobku | m2 | 30 887,0 |  |  |
|  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: | % |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:** | **x** | **x** | **x** |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………

( pieczęć i podpis Wykonawcy)