Nidzica, 01.06.2020

Nr sprawy: 08/2020

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : „Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Muszaki - Grabowo”*

Powiatowy Zarzad Dróg w Nidzicy na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 i ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr **08/2020** na **Remont drogi powiatowej Nr 1536N na odcinku Muszaki – Grabowo.**

*Pytanie 1.*

*Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojem normalnym należy wykonać pobocze z kruszywa naturalnego o grubości 8 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym jest grubość 10 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie właściwej grubości poboczy*

Odpowiedź :

Właściwa grubość poboczy – 10 cm..

*Pytanie 2.*

*Zgodnie z odpowiednimi zapisami w STWIOR pkt. 1.5.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wnioskujemy do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.*

Odpowiedź :

Zamawiający informuje iż nie będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

*Pytanie 3.*

*Zgodnie z odpowiednimi zapisami w STWiOR pkt. 1.5.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu przeniesienia punktów osnowy geodezyjnej. Prosimy o wskazanie punktów, które obejmuje zakres zamówienia*

Odpowiedź :

Zakres prac przewidzianych niniejszym zamówieniem nie będzie powodował potrzeby przeniesienia punktów osnowy geodezyjnej. W związku z tym nie będzie potrzeby wykonania projektu przeniesienia punktów osnowy geodezyjnej.

*Pytanie 4.*

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymiarów tablic informacyjnych.*

Odpowiedź :

Wymiary tablic informacyjnych – 150 cm x 90 cm.

*Pytanie 5.*

*Którą kategorię ruchu posiada droga powiatowa nr 1536N na odcinku Muszaki – Grabowo na przebudowywanym zakresie*

Odpowiedź :

Droga powiatowa nr 1536N na odc. Muszaki – Grabowo posiada kategorię ruchu KR1.

*Pytanie 6.*

*Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w dokumentach tj. SIWZ czy SST, nie wymaga od oferenta (potencjalnego Wykonawcy) obowiązku posiadania certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji, który to upoważnia Wykonawcę do legalnego wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego jakim jest zabieg powierzchniowego utrwalenia, zgodnego z normą zharmonizowaną PN-EN 12271:2009 Powierzchniowe Utrwalenie – wymagania. Brak sprecyzowania istotnego wymogu, może upoważnić do wzięcia udziału w postepowaniu Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do legalnego wprowadzenia do obrotu budowlanego wyrobu jakim jest zabieg powierzchniowego utrwalenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie podstawy prawnej na podstawie, której Zamawiający zwalnia Wykonawcę z obowiązku posiadania Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniającego do legalnego wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego jakim jest zabieg powierzchniowego utrwalenia*

Odpowiedź :

*Zamawiający wskazał technologię jaką ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, tj. emulsja C69BPPU, grysy kamienne frakcja 2/5 mm oraz 5/8 mm. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga powyższego.*

*Pytanie 7.*

*Zgodnie z SST oraz opisem pozycji w kosztorysie należy wykonać zabieg podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kruszyw bazaltowych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wykorzystania kruszyw polodowcowych z lokalnych kopalni kruszyw.*

Odpowiedź :

Zabieg podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy wykonać wyłącznie przy użyciu kruszyw bazaltowych.

*Pytanie 8.*

*Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać regulację zjazdów z płyt betonowych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej*

Odpowiedź :

Na zjazdy o nawierzchni z prefabrykatów betonowych należy wykonać warstwę masy bitumicznej. Prace ujęte zostały w pozycji kosztorysowej nr 1.2.

*Pytanie 9.*

*Jednym z wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium udzielonej gwarancji. Wnioskujemy do Zamawiającego o wyłączenie z tego kryterium zabiegu wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni i ustalenie dlatego zabiegu okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy.*

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w kryterium oceny ofert.