PRZEDMIAR ROBÓT

**KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT**

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

***Remont drogi powiatowej Nr 1603N na odcinku Czarny Piec-Napiwoda***

CPV 45222140-2 Roboty drogowe

1. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )
   * *45233221-1 Roboty w zakresie nawierzchni*
2. Adres obiektu budowlanego

*m. Napiwoda, Wikno,Jabłonka, Natać Wielka*

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

*13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29*

1. Data opracowania przedmiaru robót:

*Luty 2020r.*

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**DZIAŁ I. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia**

**kompletnych obiektów budowlanych lub ich części**

**oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej**

**grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 1.1. Oznakowanie

##### ROZDZIAŁ 1.2. Podbudowa

ROZDZIAŁ 1.3. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 1.4. Pobocza

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

*Na remont drogi powiatowej Nr 1603N na odcinku Czarny Piec -Napiwoda*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.  miary | Ilość jednostek |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **DZIAŁ I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**  **GRUPA 45200000-9** |  |  |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.1**  **Oznakowanie** |  |  |
| 1. | D.07.02.01 | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2 |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.2**  **Podbudowa** |  |  |
| 2. | D.05.03.05B | Remont krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr.4cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu  16 189mbx5,5m x5%= 4451,98m2 | m2 | 4 451,98 |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.3.**  **Nawierzchnia** |  |  |
| 3. | D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 2/5 ,11/5 i emulsji asfaltowej  16189mbx5,5=89 039,50m2  Zjazdy i skrzyżowania 120,0m2  Razem 89 159,50m2 | m2 | 89 159,50 |
|  |  | **ROZDZIAŁ 1.3.**  **Pobocza** |  |  |
| 4. | D-06.03.01 | Ścinka poboczy gr.8cm z wywozem urobku  16 189x2-1491,0=30 887,0 | m2 | 30887,0 |

Sporządził: