Nidzica, 16.10.2020 r.

Nr sprawy: 09/2020 WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: ***Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej***

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Powiatowy Zarzad Dróg w Nidzicy na podstawie **art. 38 ust. 4 ustawy** Pzp (Dz. U. z 2019 r. pz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w postępowaniu nr 09/2020 na  ***Rozbudowę ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej***

**Zmiany dotyczą:**

1. **Zmianie ulega w Części I § 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Z treści:**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

- rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej

- Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami zgodnie ze SIWZ, bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.

**Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica

Lokalizacja: powiat nidzicki , województwo warmińsko-mazurskie.

**Ogólna charakterystyka**:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica .

Ulice przebiegają przez teren Gminy Nidzica w m. Nidzica .Tereny przyległe charakteryzują się zabudową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową . Ulice przebiegają przez m. Nidzica, posiada przekrój miejski , jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości ulica Warszawska 6,5-7,0m , ulica Sienkiewicza 6,0-6,4m.

 **1. Założenia do projektowania**

- kategoria – droga/ulica powiatowa;

- klasa drogi/ulicy –Z

-szerokość nawierzchni 6,0-7,0m

-chodniki

-ciąg pieszo rowerowy jednostronny dwukierunkowy

-kanalizacja deszczowa

-pobocza

-rowy

Należy zaprojektować - klasa drogi /ulicy –Z o nawierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchu KR3

Należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124 z późn.zm.).

2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z zamawiającym.

3. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego

4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID . Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.2013, poz. 1129 z późn. zm.).

5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW, ) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Projekt budowlany(PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty:

6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;

6.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.;

6.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi

6.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

6.7. przedmiary robót;

6.8. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST);

6.9. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew;

6.10. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu;

6.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;

6.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;.

7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:

7.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

7.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.

7.3. przedmiar robót- 3 egz.

7.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz.

7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz.

7.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.

7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 5 egz.

7.8. inne opracowania - po 5 egz.

7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.

8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego(PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do:

9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: a)granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów; b)krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną; c)rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych ;

9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

9.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;

9.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

9.6.Uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID

9.7.Opracowania operatu wodno-prawnego

9.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi , stałą organizację ruchu

9.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;

9.10. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;

9.11. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.12. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;

9.13. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca;

9.14. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;

9.15. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;

9.16. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;

9.17. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.

10. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:

11.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;

11.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;

11.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .pdf;

11.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .pdf;

11.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim tj. WORD, EXCEL, PDF

11.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.

13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

**Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.**

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników biurowych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia

- W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

**Zmienia się na treść:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica w zakresie uzyskania decyzji ZRID z wszystkimi niezbędnymi materiałami do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.

**Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica

Lokalizacja: gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.

**Ogólna charakterystyka**:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica.

Ulice przebiegają przez teren Gminy Nidzica w m. Nidzica. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową. Ulice przebiegają przez m. Nidzica, posiadają przekrój uliczny (ul. Warszawska) oraz drogowy (ul. Sienkiewicza), jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej tj. ulica Warszawska 6,5-7,0m oraz ulica Sienkiewicza 6,0-6,4m.

 1. Założenia do projektowania :

- kategoria – droga powiatowa,

- klasa drogi – Z,

- szerokość nawierzchni 6,0 - 7,0m,

- chodniki 1,5 - 2,0m,

- ciąg pieszo rowerowy jednostronny dwukierunkowy – szer. min. 3,5m,

- pobocza – 1,0m,

- rowy – wg. potrzeby.

Należy zaprojektować drogę klasy Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchu KR3.

Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.124 z późn.zm.).

2. Należy sporządzić projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

3. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należy przedstawić koncepcje rozbudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego

4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Projekt budowlany (PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty :

6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji,

6.2. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.,

6.3. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi,

6.4. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

6.5. przedmiary robót,

6.6. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie STWiOR),

6.7. inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew,

6.8. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu,

6.9. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;

6.10. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:

7.1. projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.

7.2. kosztorys inwestorski - 3 egz.

7.3. przedmiar robót - 3 egz.

7.4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz.

7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany) - 3 egz.

7.6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.

7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany) - 5 egz.

7.8. inne opracowania - po 5 egz.

7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.

8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego (PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do:

9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

a) granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów,

b) krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną,

c) rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych.

9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9.3. Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;

9.4. Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID,

9.5. Uzyskania decyzji ZRID.

9.6. Opracowania operatu wodno-prawnego.

9.7. Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania. W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi oraz stałą organizację ruchu.

9.8. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz.

9.9. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego.

9.10. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.11. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

9.12. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca.

9.13. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania.

9.14. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;

9.15. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;

9.16. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.

10. Termin odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w przypadku gdy realizacja projektu nie zostanie rozpoczęta, zostaje przedłużona na okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową.

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu, termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, zostaje przedłużona na okres obowiązywania gwarancji na wykonane prace budowlane.

11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:

11.1. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu,

11.2. Rysunki winny być zapisane w formacie .pdf, .dwg lub .jpg,

11.3. Specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .odt,

11.4. Przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .odt,;

11.5. Kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim;

11.6. Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.

13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

**Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.**

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników biurowych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia

- W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

1. **Zmianie ulega Załącznik nr 8 Projekt umowy.**

**Poprawiony projekt umowy znajduje się w załączeniu**

1. **Zmianie ulega Załącznik nr 3 FORMULARZ CENOWY OFERTOWY**

**Nowy poprawiony FORMULARZ CENOWY OFERTOWY znajduje się w załączeniu.**

1. **Część I, § 8 ust. 8**

 **z treści:**

8.Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia: 20.10.2020 r. do godz. 09:30**

**Zmienia się na treść:**

8.Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia: 22.10.2020 r. do godz. 09:30**

1. **Część I, § 11 ust. 19**

**z treści**

19.Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.

 Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,**

**13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29**

 i zamieścić poniższą treść:

Oferta w postępowaniu nr **09/2020 na: *„*Rozbudowa ulicy Warszawskiej oraz Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”**

**Nie otwierać przed dniem 20.10.2020 r. r. godz. 09:45**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

 **Zmienia się na treść:**

19.Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.

 Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,**

**13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29**

 i zamieścić poniższą treść:

Oferta w postępowaniu nr **09/2020 na: *„*Rozbudowa ulicy Warszawskiej oraz Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”**

**Nie otwierać przed dniem 22.10.2020 r. r. godz. 09:45**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

1. Część I, § 12 ust 1 i 2

**Z treści:**

**1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro) do dnia 20.10.2020 r. do godz. 09:30**

- W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka zwykłą, poleconą lub pocztą kurierską) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie

2.  **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 09:45, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 (I piętro)**

**Zmienia się na treść**

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro) do dnia 22.10.2020 r. do godz. 09:30**

- W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka zwykłą, poleconą lub pocztą kurierską) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie

2.  **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 09:45, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 (I piętro)**

Dyrektor PZD

 Jacek Dłuski