Ogłoszenie nr 540203882-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

**Nidzica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**592674-N-2020
**Data:**02/10/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, Krajowy numer identyfikacyjny 51075050000000, ul. ul. Kolejowa  29, 13-100  Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 252 313, e-mail pzdnidzica@wp.pl, faks 896 254 129.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatnidzicki.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II.
**Punkt:**4)
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem zamówienia jest: - rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej - Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami zgodnie ze SIWZ, bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica Lokalizacja: powiat nidzicki , województwo warmińsko-mazurskie. Ogólna charakterystyka: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica . Ulice przebiegają przez teren Gminy Nidzica w m. Nidzica .Tereny przyległe charakteryzują się zabudową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową . Ulice przebiegają przez m. Nidzica, posiada przekrój miejski , jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości ulica Warszawska 6,5-7,0m , ulica Sienkiewicza 6,0-6,4m. 1. Założenia do projektowania - kategoria – droga/ulica powiatowa; - klasa drogi/ulicy –Z -szerokość nawierzchni 6,0-7,0m -chodniki -ciąg pieszo rowerowy jednostronny dwukierunkowy -kanalizacja deszczowa -pobocza -rowy Należy zaprojektować - klasa drogi /ulicy –Z o nawierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchu KR3 Należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124 z późn.zm.). 2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z zamawiającym. 3. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego 4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID . Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.2013, poz. 1129 z późn. zm.). 5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW, ) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych. 6. Projekt budowlany(PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty: 6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji; 6.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.; 6.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi 6.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 6.7. przedmiary robót; 6.8. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST); 6.9. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 6.10. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu; 6.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne; 6.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;. 7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż: 7.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz. 7.2. kosztorys inwestorski- 3 egz. 7.3. przedmiar robót- 3 egz. 7.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz. 7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz. 7.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz. 7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 5 egz. 7.8. inne opracowania - po 5 egz. 7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD. 8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego(PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do: 9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: a)granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów; b)krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną; c)rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych ; 9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 9.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 9.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane; 9.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę; 9.6.Uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID 9.7.Opracowania operatu wodno-prawnego 9.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi , stałą organizację ruchu 9.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz; 9.10. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego; 9.11. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.12. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; 9.13. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca; 9.14. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania; 9.15. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania; 9.16. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów; 9.17. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 10. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego: 11.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu; 11.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg; 11.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .pdf; 11.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .pdf; 11.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim tj. WORD, EXCEL, PDF 11.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. 12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych. 13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników biurowych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia - W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
**W ogłoszeniu powinno być:**Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica w zakresie uzyskania decyzji ZRID z wszystkimi niezbędnymi materiałami do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica Lokalizacja: gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Ogólna charakterystyka: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica. Ulice przebiegają przez teren Gminy Nidzica w m. Nidzica. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową wielorodzinną, jednorodzinną i usługową. Ulice przebiegają przez m. Nidzica, posiadają przekrój uliczny (ul. Warszawska) oraz drogowy (ul. Sienkiewicza), jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej tj. ulica Warszawska 6,5-7,0m oraz ulica Sienkiewicza 6,0-6,4m. 1. Założenia do projektowania : - kategoria – droga powiatowa, - klasa drogi – Z, - szerokość nawierzchni 6,0 - 7,0m, - chodniki 1,5 - 2,0m, - ciąg pieszo rowerowy jednostronny dwukierunkowy – szer. min. 3,5m, - pobocza – 1,0m, - rowy – wg. potrzeby. Należy zaprojektować drogę klasy Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchu KR3. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.124 z późn.zm.). 2. Należy sporządzić projekt stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym. 3. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należy przedstawić koncepcje rozbudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego 4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.). 5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych. 6. Projekt budowlany (PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty : 6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji, 6.2. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp., 6.3. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi, 6.4. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 6.5. przedmiary robót, 6.6. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie STWiOR), 6.7. inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 6.8. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu, 6.9. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne; 6.10. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż: 7.1. projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz. 7.2. kosztorys inwestorski - 3 egz. 7.3. przedmiar robót - 3 egz. 7.4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. 7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany) - 3 egz. 7.6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. 7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany) - 5 egz. 7.8. inne opracowania - po 5 egz. 7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD. 8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego (PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do: 9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: a) granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów, b) krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną, c) rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych. 9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 9.3. Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane; 9.4. Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID, 9.5. Uzyskania decyzji ZRID. 9.6. Opracowania operatu wodno-prawnego. 9.7. Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania. W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi oraz stałą organizację ruchu. 9.8. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz. 9.9. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego. 9.10. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.11. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 9.12. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca. 9.13. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania. 9.14. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania; 9.15. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów; 9.16. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 10. Termin odpowiedzialność z tytułu rękojmi, w przypadku gdy realizacja projektu nie zostanie rozpoczęta, zostaje przedłużona na okres gwarancji na wykonaną dokumentację projektową. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu, termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, zostaje przedłużona na okres obowiązywania gwarancji na wykonane prace budowlane. 11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego: 11.1. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu, 11.2. Rysunki winny być zapisane w formacie .pdf, .dwg lub .jpg, 11.3. Specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .odt, 11.4. Przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .odt,; 11.5. Kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim; 11.6. Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. 12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych. 13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań pracowników biurowych, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia - W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**IV.
**Punkt:**1,2)
**W ogłoszeniu jest:**Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania z ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia: 20.10.2020 r. do godz. 09:30 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie i godzinie j.w. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego
**W ogłoszeniu powinno być:**Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania z ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia: 22.10.2020 r. do godz. 09:30 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie i godzinie j.w. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**IV.
**Punkt:**6.2)
**W ogłoszeniu jest:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
**W ogłoszeniu powinno być:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-22, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 Dyrektor PZD

 Jacek Dłuski