*Załącznik nr 1 do OPZ*

G.042.1.2017

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla jednostki ewidencyjnej : Kozłowo Id 281103\_2

1. **Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.**
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie jednostkę ewidencyjną: Id 281103\_2 - Kozłowo w podziale na części:

* część 1 - obręby ewidencyjne: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko;
* część 2 - obręby ewidencyjne: Kamionki, Kownatki, Siemianowo, Szkotowo;
* część 3 - obręby ewidencyjne: Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo;
* część 4 - obręby ewidencyjne: Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo;
* część 5 - obręby ewidencyjne: Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie;
* część 6 - obręby ewidencyjne: Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko;

1. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.
2. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Obręb ewidencyjny** | | **Informacje o obrębie ewidencyjnym** | | | | | | **Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]** | | | | | | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji  [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie[[1]](#footnote-1)) | | |
| Id | Nazwa | Pobr  w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków | | | użytki rolne: | | tereny zurbanizowane i zabudowane | | Wp  oraz Ws | inne użytki gruntowe |  | |
| Ogółem | ujawnionych  w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych  w EGiB  bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | Ogółem | w tym  Tk | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CZĘŚĆ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 281103\_2.0002 | Browina | 626 | 185 | 73 | 50 | 50 | 0 | 369 | 5 | 12 | 0 | 2 | 243 | 0 | brak danych | brak danych |
| 2 | 281103\_2.0005 | Januszkowo | 1103 | 297 | 112 | 169 | 169 | 0 | 922 | 14 | 31 | 0 | 24 | 126 | 0 | brak danych | brak danych |
| 3 | 281103\_2.0011 | Michałki | 274 | 153 | 74 | 43 | 43 | 0 | 243 | 2 | 11 | 0 | 1 | 19 | 0 | brak danych | brak danych |
| 4 | 281103\_2.0023 | Turowo | 581 | 162 | 62 | 66 | 66 | 0 | 492 | 6 | 14 | 0 | 2 | 73 | 0 | brak danych | brak danych |
| 5 | 281103\_2.0024 | Turówko | 858 | 150 | 62 | 73 | 73 | 0 | 613 | 8 | 14 | 0 | 26 | 205 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 1 | | | 3442 | 947 | 383 | 401 | 401 | 0 | 2639 | 35 | 82 | 0 | 55 | 666 | 0 |  |  |
| CZĘŚĆ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 281103\_2.0007 | Kamionki | 711 | 127 | 51 | 64 | 64 | 0 | 503 | 6 | 21 | 0 | 0 | 187 | 0 | brak danych | brak danych |
| 8 | 281103\_2.0008 | Kownatki | 1012 | 427 | 257 | 123 | 122 | 0 | 484 | 5 | 23 | 0 | 312 | 193 | 0 | brak danych | brak danych |
| 17 | 281103\_2.0017 | Siemianowo | 409 | 171 | 84 | 69 | 69 | 0 | 292 | 7 | 18 | 0 | 0 | 99 | 0 | brak danych | brak danych |
| 20 | 281103\_2.0020 | Szkotowo | 1445 | 919 | 556 | 90 | 385 | 0 | 1058 | 24 | 54 | 0 | 57 | 276 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 2 | | | 3577 | 1644 | 948 | 346 | 640 | 0 | 2337 | 42 | 116 | 0 | 369 | 755 | 0 |  |  |
| CZĘŚĆ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 281103\_2.0003 | Dziurdziewo | 606 | 204 | 101 | 91 | 91 | 0 | 576 | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | brak danych | brak danych |
| 14 | 281103\_2.0014 | Rogóż | 1467 | 414 | 224 | 202 | 202 | 0 | 1264 | 25 | 37 | 0 | 7 | 159 | 0 | brak danych | brak danych |
| 18 | 281103\_2.0018 | Sławka Mała | 486 | 326 | 128 | 83 | 83 | 0 | 461 | 9 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | brak danych | brak danych |
| 19 | 281103\_2.0019 | Sławka Wielka | 1315 | 196 | 95 | 96 | 96 | 0 | 1190 | 10 | 34 | 0 | 10 | 81 | 0 | brak danych | brak danych |
| 26 | 281103\_2.0026 | Wierzbowo | 1402 | 401 | 233 | 123 | 123 | 0 | 1154 | 18 | 40 | 0 | 8 | 200 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 3 | | | 5276 | 1541 | 781 | 595 | 595 | 0 | 4645 | 69 | 148 | 0 | 27 | 456 | 0 |  |  |
| CZĘŚĆ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 281103\_2.0009 | Kozłowo | 2121 | 1450 | 674 | 635 | 635 | 0 | 1919 | 48 | 126 | 20 | 4 | 72 | 0 | brak danych | brak danych |
| 13 | 281103\_2.0013 | Pielgrzymowo | 1592 | 385 | 174 | 183 | 183 | 0 | 1223 | 21 | 53 | 12 | 6 | 310 | 0 | brak danych | brak danych |
| 16 | 281103\_2.0016 | Santop | 667 | 118 | 79 | 80 | 80 | 0 | 638 | 4 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | brak danych | brak danych |
| 28 | 281103\_2.0028 | Zabłocie Kozłowskie | 327 | 224 | 64 | 38 | 38 | 0 | 302 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | brak danych | brak danych |
| 30 | 281103\_2.0030 | Zakrzewo | 609 | 190 | 76 | 76 | 76 | 0 | 555 | 4 | 25 | 9 | 4 | 25 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 4 | | | 5316 | 2367 | 1067 | 1012 | 1012 | 0 | 4637 | 83 | 238 | 41 | 17 | 424 | 0 |  |  |
| CZĘŚĆ 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 281103\_2.0001 | Bartki | 1039 | 380 | 175 | 175 | 175 | 0 | 872 | 13 | 31 | 0 | 0 | 136 | 0 | brak danych | brak danych |
| 4 | 281103\_2.0004 | Górowo | 247 | 141 | 58 | 47 | 47 | 0 | 218 | 2 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | brak danych | brak danych |
| 21 | 281103\_2.0021 | Szkudaj | 264 | 149 | 76 | 49 | 49 | 0 | 242 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | brak danych | brak danych |
| 22 | 281103\_2.0022 | Szymany | 408 | 166 | 91 | 62 | 62 | 0 | 295 | 3 | 11 | 0 | 0 | 102 | 0 | brak danych | brak danych |
| 25 | 281103\_2.0025 | Ważyny | 446 | 226 | 95 | 101 | 101 | 0 | 325 | 6 | 14 | 0 | 0 | 107 | 0 | brak danych | brak danych |
| 29 | 281103\_2.0029 | Zaborowo | 527 | 336 | 118 | 148 | 148 | 0 | 406 | 9 | 24 | 0 | 2 | 95 | 0 | brak danych | brak danych |
| 32 | 281103\_2.0032 | Zalesie | 481 | 188 | 77 | 112 | 112 | 0 | 460 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 5 | | | 3412 | 1586 | 690 | 694 | 694 | 0 | 2818 | 45 | 127 | 0 | 5 | 462 | 0 |  |  |
| CZĘŚĆ 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 281103\_2.006 | Kadyki | 84 | 35 | 18 | 7 | 7 | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | brak danych | brak danych |
| 10 | 281103\_2.0010 | Krokowo | 780 | 336 | 142 | 161 | 161 | 0 | 520 | 9 | 22 | 0 | 1 | 237 | 0 | brak danych | brak danych |
| 12 | 281103\_2.0012 | Niedanowo | 725 | 115 | 63 | 108 | 108 | 0 | 693 | 13 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | brak danych | brak danych |
| 15 | 281103\_2.0015 | Sarnowo | 1867 | 609 | 290 | 352 | 352 | 0 | 1435 | 24 | 51 | 0 | 2 | 379 | 0 | brak danych | brak danych |
| 27 | 281103\_2.0027 | Wola | 463 | 198 | 94 | 57 | 57 | 0 | 275 | 4 | 14 | 00 | 0 | 174 | 0 | brak danych | brak danych |
| 31 | 281103\_2.0031 | Zakrzewko | 450 | 115 | 43 | 44 | 44 | 0 | 403 | 3 | 10 | 0 | 1 | 36 | 0 | brak danych | brak danych |
| 32 | 281103\_2.0032 | Zalesie | 481 | 188 | 77 | 112 | 112 | 0 | 460 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | brak danych | brak danych |
| RAZEM CZĘŚĆ 6 | | | 4369 | 1408 | 650 | 729 | 729 | 0 | 3374 | 54 | 115 | 0 | 9 | 871 | 0 |  |  |
| **Razem** | | | 25392 | 9493 | 4519 | 3777 | 4071 | 0 | 20450 | 328 | 826 | 41 | 482 | 3634 | 0 | **-** | **-** |

Skróty użyte w tabel i oznaczają:

* Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB
* Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,
* Ldz – liczba działek ewidencyjnych
* LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

**Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obręb | | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB[[2]](#footnote-2)) | Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] | | | | | | Mapa ewidencyjna. | | | Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB[[3]](#footnote-3)) |
| Id | nazwa | ≤ 0,10 | 0,11 -0,30 | 0,31-0,60 | 0,61- 1,00 | 1,01-3,0 | ≥ 3m | postać mapy[[4]](#footnote-4)) | skala | Układ współrzęd. |
| CZĘŚĆ 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 281103\_2.0002 | Browina | Regulacja gruntów wsi Browina z 1955r.,Mapa zasadnicza z 1975r., Odnowienie ewidencji gruntów obrębu Browina z 1983 r. | 1199 | 1% | 88% | 1% | 0% | 10% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 2 | 281103\_2.0005 | Januszkowo | Pomiar gruntów wsi Januszkowo z 1956rRegulacja gruntów wsi Januszkowo z 1959 r. | 1781 | 28% | 30% | 11% | 0% | 41% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 3 | 281103\_2.0011 | Michałki | Regulacja gruntów wsi Michałki z 1958 r,Pomiar sytuacyjny wsi Michałki z 1972r,Odnowienie ewidencji gruntów obrębu Michałki z1975 r., | 607 | 28% | 69% | 0% | 0% | 3% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 4 | 281103\_2.0023 | Turowo | Regulacja gruntów wsi Turowo z 1955 r.,Pomiar PGR Turowo z 1956 r. i z 1962, , | 726 | 5% | 14% | 2% | 0% | 79% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 5 | 281103\_2.0024 | Turówko | Pomiar PGR Turówko z 1950 r., Regulacja gruntów wsi Turówko z 1962 r | 750 | 10% | 23% | 1% | 0% | 66% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| CZĘŚĆ 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 281103\_2.0007 | Kamionki | Regulacja gruntów wsi Kamionki z 1959r.Odnowienie ewidencji gruntów obrębu Kamionki z1988 r.,Mapa zasadnicza z 1975 r. | 724 | 19% | 75% | 0% | 0% | 6% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 7 | 281103\_2.0008 | Kownatki | Pomiar PGR Kownatki z 1956 r., Regulacja gruntów wsi Kownatki z 1958 r, | 1745 | 3% | 66% | 0% | 0% | 31% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 8 | 281103\_2.0017 | Siemianowo | Regulacja gruntów wsi Siemianowo z 1957 r. | 549 | 12% | 36% | 0% | 0% | 52% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 9 | 281103\_2.0020 | Szkotowo | Pomiar PGR Szkotowo z 1956 r., Regulacja gruntów wsi Szkotowo z 1962 r., Mapa zasadnicza z 1975r.,  Scalenie z 1974r. | 3196 | 18% | 55% | 0% | 0% | 27% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| CZĘŚĆ 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 281103\_2.0003 | Dziurdziewo | Regulacja gruntów wsi Dziurdziewo z 1958 r. | 766 | 9% | 13% | 1% | 0% | 77% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 11 | 281103\_2.0014 | Rogóż | Pomiar PGR Lipowo z 1956 r., Regulacja gruntów wsi Rogóż z 1958-1959 r | 2299 | 38% | 11% | 1% | 0% | 50% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 12 | 281103\_2.0018 | Sławka Mała | Regulacja gruntów wsi Sławka Mała z 1959 r. | 870 | 9% | 10% | 1% | 0% | 80% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 13 | 281103\_2.0019 | Sławka Wielka | Regulacja gruntów wsi Sławka Wielka z 1953 r.,Pomiar PGR Sławka Wielka z 1956 r., | 1431 | 13% | 31% | 0% | 0% | 56% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 14 | 281103\_2.0026 | Wierzbowo | Pomiar PGR Gołębiewo z 1956 r., Regulacja gruntów wsi Wierzbowo z 1958 r. | 1834 | 11% | 24% | 2% | 0% | 63% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| CZĘŚĆ 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 281103\_2.0009 | Kozłowo | Pomiar PGR Kozłowo z 1956 r., Regulacja gruntów wsi Kozłowo z 1960 r, | 4870 | 9% | 40% | 0% | 0% | 51% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 16 | 281103\_2.0013 | Pielgrzymowo | Regulacja gruntów wsi Pielgrzymowo z 1952 r,Pomiar PGR Cebulki z 1957 r., Scalenie z 1971 r. | 1831 | 15% | 48% | 1% | 0% | 36% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 17 | 281103\_2.0016 | Santop | Pomiar PGR Santop z 1956 r. | 477 | 15% | 51% | 0% | 0% | 44% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| 18 | 281103\_2.0028 | Zabłocie Kozłowskie | Regulacja gruntów wsi Zabłocie Kozłowskie z 1965 r | 605 | 3% | 3% | 1% | 0% | 93% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 19 | 281103\_2.0030 | Zakrzewo | Regulacja gruntów wsi Zakrzewo z 1953 r.,Pomiar PGR Zakrzewo z 1956 r. | 823 | 24% | 23% | 1% | 0% | 52% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny |
| CZĘŚĆ 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 281103\_2.0001 | Bartki | Regulacja gruntów wsi Bartki z 1952 r.,Pomiar PGR Bartki z 1956 r., Pomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r.. | 1522 | 9% | 39% | 0% | 0% | 52% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa PGR- układ lokalny  Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 21 | 281103\_2.0004 | Górowo | Regulacja gruntów wsi Górowo z 1963 r. | 609 | 3% | 48% | 0% | 0% | 49% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa - układ lokalny |
| 22 | 281103\_2.0021 | Szkudaj | Regulacja gruntów wsi Szkudaj z 1965 r. | 461 | 3% | 29% | 1% | 0% | 67% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |
| 23 | 281103\_2.0022 | Szymany | Regulacja gruntów wsi Szymany z 1952 r.,Pomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 665 | 21% | 27% | 0% | 0% | 52% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 24 | 281103\_2.0025 | Ważyny | Regulacja gruntów wsi Ważyny z 1958 r.,Wymiana gruntów wsi Ważyny z 1964 r.,Pomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 846 | 22% | 35% | 1% | 0% | 42% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 25 | 281103\_2.0029 | Zaborowo | Regulacja gruntów wsi Zaborowo z 1957 r.,Scalenie z 1969r. | 1004 | 7% | 18% | 0% | 0% | 75% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 26 | 281103\_2.0032 | Zalesie | Regulacja gruntów wsi Zalesie z 1965 rPomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 728 | 15% | 35% | 0% | 0% | 50% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| CZĘŚĆ 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 281103\_2.006 | Kadyki | Regulacja gruntów wsi Kadyki z 1955 r.,Scalenie z 1975rPomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 224 | 0% | 62% | 2% | 0% | 36% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 28 | 281103\_2.0010 | Krokowo | Regulacja gruntów wsi Krokowo z 1965 r,Pomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 1228 | 19% | 24% | 3% | 0% | 54% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 29 | 281103\_2.0012 | Niedanowo | Regulacja gruntów wsi Niedanowo z 1964 r,Mapa zasadnicza z 1970r.,Scalenie z 1975 r. | 660 | 11% | 27% | 0% | 0% | 62% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 30 | 281103\_2.0015 | Sarnowo | Regulacja gruntów wsi Sarnowo z 1963 r,Mapa zasadnicza z 1975 r.,Scalenie z 1976 r. | 3193 | 18% | 35% | 1% | 0% | 46% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa III i IV kl wgB-III |
| 31 | 281103\_2.0027 | Wola | Regulacja gruntów wsi Wola z 1956 r.,Pomiar Wola-Kamionka i odnowienie ewidencji gruntów z 1975 r. | 789 | 33% | 14% | 1% | 0% | 52% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny  Osnowa Wola-Kamionka IVkl wg B-III-układ 65 |
| 32 | 281103\_2.0031 | Zakrzewko | Regulacja gruntów wsi Zakrzewko z 1953 r. | 369 | 1% | 30% | 0% | 0% | 69% | 0% | wektorowa | 1:500 | 2000 | Osnowa –układ lokalny |

**Tabela nr 3** - **Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ewidencyjna | | Postać mapy[[5]](#footnote-5)) | Układ współrzędnych | skala | Liczba arkuszy | Liczba operatów techn.[[6]](#footnote-6)) | | Szacunkowa L. bud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ[[7]](#footnote-7)) |
| Id | nazwa | **które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej** | **które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej** |
| CZĘŚĆ 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 281103\_2.0002 | Browina | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 43 |  | 50 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 2 | 281103\_2.0005 | Januszkowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 94 |  | 168 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 3 | 281103\_2.0011 | Michałki | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 49 |  | 43 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 4 | 281103\_2.0023 | Turowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 26 |  | 65 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 5 | 281103\_2.0024 | Turówko | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 29 |  | 73 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| CZĘŚĆ 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | 281103\_2.0007 | Kamionki | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 60 |  | 63 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 7 | 281103\_2.0008 | Kownatki | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 82 |  | 122 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 8 | 281103\_2.0017 | Siemianowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 46 |  | 68 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 9 | 281103\_2.0020 | Szkotowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 255 |  | 385 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| CZĘŚĆ 3 | | | | | | | | | | |
| 10 | 281103\_2.0003 | Dziurdziewo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 64 |  | 91 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 11 | 281103\_2.0014 | Rogóż | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 86 |  | 203 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 12 | 281103\_2.0018 | Sławka Mała | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 60 |  | 87 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 13 | 281103\_2.0019 | Sławka Wielka | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 55 |  | 97 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 14 | 281103\_2.0026 | Wierzbowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 92 |  | 123 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| CZĘŚĆ 4 | | | | | | | | | | |
| 15 | 281103\_2.0009 | Kozłowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 212 |  | 633 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 16 | 281103\_2.0013 | Pielgrzymowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 108 |  | 183 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 17 | 281103\_2.0016 | Santop | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 26 |  | 80 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 18 | 281103\_2.0028 | Zabłocie Kozłowskie | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 33 |  | 38 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 19 | 281103\_2.0030 | Zakrzewo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 43 |  | 76 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| CZĘŚĆ 5 | | | | | | | | | | |
| 20 | 281103\_2.0001 | Bartki | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 114 |  | 175 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 21 | 281103\_2.0004 | Górowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 42 |  | 47 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 22 | 281103\_2.0021 | Szkudaj | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 42 |  | 49 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 23 | 281103\_2.0022 | Szymany | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 34 |  | 61 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 24 | 281103\_2.0025 | Ważyny | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 40 |  | 100 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 25 | 281103\_2.0029 | Zaborowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 92 |  | 147 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 26 | 281103\_2.0032 | Zalesie | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 43 |  | 112 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| CZĘŚĆ 6 | | | | | | | | | | |
| 27 | 281103\_2.006 | Kadyki | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 13 |  | 7 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 28 | 281103\_2.0010 | Krokowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 63 |  | 161 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 29 | 281103\_2.0012 | Niedanowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 28 |  | 108 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 30 | 281103\_2.0015 | Sarnowo | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 129 |  | 352 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 31 | 281103\_2.0027 | Wola | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 33 |  | 56 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |
| 32 | 281103\_2.0031 | Zakrzewko | wektorowa | 2000 | 1:500 |  | 13 |  | 44 | Mapa zasadnicza o niepełnej treści |

**Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie  dostosowany do obowiązującego modelu danych | | System umożliwia eksport danych  w formatach: | System umożliwia import danych  w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: | | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| tak | nie | tak | nie |  |
| Ewmapa | Prowadzenie baz zgodnie z przepisami prawa | Tak  (od 04.2016) | - | SWDE, GML, SHP, ASCII,DXF | SWDE, GML, SHP, ASCII,DXF | TAK  (z rejestracją historii zmian u Importującego) | - | Brak geoportalu umożliwiającego zdalne udostępnianie danych |
| Ewopis | Prowadzenie baz zgodnie z przepisami prawa | Tak | - | SWDE, GML | SWDE, GML | TAK  (z rejestracją historii zmian u Importującego) | - | Brak geoportalu umożliwiającego zdalne udostępnianie danych |
| RCiWN | Prowadzenie baz zgodnie z przepisami prawa | Tak | - | SWDE, GML | SWDE, GML | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Brak geoportalu umożliwiającego zdalne udostępnianie danych |

1. **Zakres przewidywanych prac do wykonania**
2. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:
3. gruntów, w tym:
4. granic obrębów ewidencyjnych,
5. działek ewidencyjnych,
6. użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
7. klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
8. praw do nieruchomości gruntowych;
9. budynków;
10. obiektów trwale związanych z budynkami.
11. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:
12. modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu *Geometria);*
13. modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
14. obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,
15. obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;
16. uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
17. ważność odoraz ważność do,
18. informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);
19. weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,
20. sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w takiej roli w EGiB nie żyją.
21. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:
22. utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;
23. uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:
24. *inna funkcja budynku*,
25. *klasa budynku wg PKOB*,
26. *koniecObiekt*, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;
27. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.
28. **Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania**
29. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla jednostki ewidencyjnej Kozłowo, będą:
30. wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);
31. operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi   
    w rozdziale III i IV OPZ;
32. Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.
33. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.
34. Atrybut *klasa budynku wg PKOB* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *główna funkcja budynku.*
35. Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *klasa budynku wg PKOB*.
36. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.
37. **Postanowienia końcowe:**
38. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.
39. Przewidywany termin:
40. rozpoczęcia prac objętych projektem – maj 2018 r.
41. zakończenia prac objętych projektem – III kwartał 2019r.
42. Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu RPWM.03.01.00-28-0050/2017

1. ) nie dotyczy działek obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa kolumnie 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny….. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ. [↑](#footnote-ref-6)
7. )  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu. [↑](#footnote-ref-7)