Nidzica dnia 11.10.2017r.

Nr sprawy: 03/2017

 **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: zadania pn.** „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu”**

**Zmiana treści SIWZ**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zmiany dotyczą**:

1. Zmianie ulega § 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z treści:

*Przedmiotem zamówienia jest:*

*- Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki -Grzegórzki*

*- Uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami zgodnie ze SIWZ, bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp.( wraz z ostateczną decyzją ZRID)*

***Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania***

*Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki -Grzegórzki*

*Lokalizacja: powiat nidzicki , województwo warmińsko-mazurskie.*

***Ogólna charakterystyka****:*

*Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki -Grzegórzki.*

*Droga przebiega przez teren Gminy Nidzica.Tereny przyległe charakteryzują się zabudową jednorodzinną. Droga przebiega przez m. Napiwoda , Bartoszki, Grzegórzki , tereny rolne, oraz kolejowe, posiada przekrój zamiejski , jezdnię o nawierzchni częściowo żwirowej, gruntowej, brukowej oraz bitumicznej szerokości 3,0-5,0m****.*** *Szerokość pasa drogowego 6,0-18m.*

 ***1. Założenia do projektowania***

*- zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym:*

*- kategoria - droga powiatowa;*

*- klasa drogi –L*

*-szerokość nawierzchni 6,0m*

*-chodniki*

*-pobocza*

*-rowy*

*Należy zaprojektować*

*2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z zamawiającym.*

*3. Przed opracowaniem projektu budowlanego należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego*

*4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID . Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0, poz. 462) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).*

*5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW, studium wykonalności projektu) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.*

*6. Projekt budowlany(PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty:*

*6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;*

*6.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.;*

*6.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi*

*6.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;*

*6.7. przedmiary robót;*

*6.8. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST);*

*6.9. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew;*

*6.10. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu;*

*6.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;*

*6.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;.*

*7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:*

*7.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.*

*7.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.*

*7.3. przedmiar robót- 3 egz.*

*7.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz.*

*7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz.*

*7.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.*

*7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 5 egz.*

*7.8. inne opracowania - po 5 egz.*

*7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.*

*8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego(PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.*

*9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do:*

*9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: a)granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów; b)krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną; c)rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych ;*

*9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;*

*9.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;*

*9.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;*

*9.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;*

*9.6.Uzyskania pozwolenia na budowę;*

*9.7.Opracowania operatu wodno-prawnego*

*9.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi , stałą organizację ruchu*

*9.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;*

*9.10. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;*

*9.11. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.12. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;*

*9.13. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca;*

*9.14. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;*

*9.15. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;*

*9.16. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;*

*9.17. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.*

*10. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.*

*11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:*

*11.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;*

*11.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;*

*11.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc lub .pdf;*

*11.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, .doc lub .pdf;*

*11.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim;*

*11.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.*

*12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.*

*13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.*

*14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.*

*Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia.*

*W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę..*

*Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:,*

*- opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych, kosztorysów i przedmiarów robót*

*- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń dla potrzeb realizacji zamówienia*

*Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”*

*W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.*

*W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe, markę materiałów, czy pochodzenie Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne.*

**Zmienia się na treść:**

Przedmiotem zamówienia jest:

***- Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki***

- Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami lub decyzji ZRID zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektu na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki”

Lokalizacja: gmina Nidzica, powiat nidzicki , województwo warmińsko-mazurskie.

Ogólna charakterystyka:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki -Grzegórzki.

Droga przebiega przez teren Gminy Nidzica. Tereny przyległe charakteryzują się zabudową jednorodzinną. Droga przebiega przez m. Napiwoda , Bartoszki oraz Grzegórzki, tereny rolne oraz pas kolejowy. Posiada przekrój zamiejski, jezdnię o nawierzchni żwirowej, gruntowej, brukowej oraz bitumicznej szerokości zmiennej 3,0-5,0m. Szerokość pasa drogowego zmienna 6,0-18,0m.

1. Założenia do projektowania

- zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1973N, drogi wojewódzkiej nr 545 (obręb skrzyżowania w m. Napiwoda), pasie kolejowym linii nr 225 Nidzica – Wielbark oraz gruntach przyległych do pasa drogi powiatowej nr 1973N.

- kategoria - droga powiatowa,

- klasa drogi „L” (lokalna),

- szerokość nawierzchni jezdni 6,0m

- chodniki

- pobocza

 - rowy

Należy zaprojektować :

2. Oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

3. Przed opracowaniem projektu budowlanego należy przedstawić koncepcje przebudowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego

4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID . Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

5. Projekt budowlany (obejmujący PB i PW, studium wykonalności projektu) powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Projekt budowlany(PB i PW) winien zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty i dokumenty:

6.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;

6.4. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, chodniki itp.;

6.5. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną przebudową drogi

6.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

6.7. przedmiary robót;

6.8. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST);

6.9. inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew;

6.10. zatwierdzony przez Starostę Nidzickiego projekt stałej organizacji ruchu;

6.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;

6.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;.

7. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:

7.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.

7.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.

7.3. przedmiar robót- 3 egz.

7.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz.

7.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz.

7.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.

7.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 5 egz.

7.8. inne opracowania - po 5 egz.

7.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD.

8. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego (PB i PW) oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za projekt budowlany (PB i PW) zobowiązany jest do:

9.1.uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

a) granic nieruchomości pozyskanych z operatów ewidencji gruntów,

b) krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną,

c) rowów, skarp, drzew oraz innych elementów pozyskanych,

9.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

9.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

9.4.Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;

9.5.Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

9.6.Uzyskania pozwolenia na budowę;

9.7.Opracowania operatu wodno-prawnego

9.8.Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne parametry i konstrukcję drogi , stałą organizację ruchu,

9.9.Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;

9.10. Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;

9.11. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 9.12. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;

9.13. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, ponosi wykonawca;

9.14. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;

9.15. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia odwołania;

9.16. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;

9.17. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.

10. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

11. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:

11.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;

11.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;

11.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc.;

11.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie .xls, lub.doc.;

11.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim;

11.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

12. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem dróg powiatowych.

13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

14. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny”; należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę..

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:,

- opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych, kosztorysów i przedmiarów robót

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń dla potrzeb realizacji zamówienia

1. W § 8 SIWZ Wymagania dotyczące wadium:

- w pkt 6 z treści: *Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia : 13.10.2017**r. do godz. 09:30* zmienia się na treść: Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia : 16.10.2017 r. do godz. 09:30**

1. W § 11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- w pkt 19 z treści:

*Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.*

 *Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:*

***Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,***

***13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29***

 *i zamieścić poniższą treść:*

*Oferta w postępowaniu nr* ***03/2017*** *na:* ***„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu”***

***Nie otwierać przed dniem 13.10.2017 r. godz. 09:45”***

*Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy*

Zmienia się na treść:

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, uniemożliwiających odczytanie treści oferty bez ich uszkodzenia.

 Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,**

**13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29**

 i zamieścić poniższą treść:

Oferta w postępowaniu nr **03/2017** na: **„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki opracowanie projektu”**

**Nie otwierać przed dniem 16.10.2017 r. godz. 09:45”**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

1. W § 12 SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- w pkt 1 i 2 z treści:

*1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro) do dnia 13.10.2017 r. do godz. 09:30*

*2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godz. 09:45, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 (I piętro)*

Zmienia się na treść:

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro) do dnia 16.10.2017 r. do godz. 09:30**

2.  **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 09:45, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy, 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29 pokój nr 2 (I piętro)**

1. Zmianie ulega Zał.nr 8 PROJEKT UMOWY **– poprawiony Zał. Nr 8 Projekt umowy w załączeniu.**
2. **W związku ze zmianą SIWZ zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu**

Dyrektor PZD

 Jacek Dłuski